(module Raspberry_Pi_3_mount_holes_upside_down (layer F.Cu) (tedit 5BDDB52D)
  (fp_text reference REF** (at -39 -20.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "Raspberry Pi 3" (at -30 -27) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -42.5 -25) (end -42.5 25) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 42.5 -25) (end 42.5 25) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -39.5 -28) (end 39.5 -28) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -39.5 28) (end 39.5 28) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start -39.5 -25) (end -39.5 -28) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start -39.5 25) (end -42.5 25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start 39.5 25) (end 39.5 28) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start 39.5 -25) (end 42.5 -25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 1 thru_hole circle (at -39 -24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -39 24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 19 24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 19 -24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "Module.3dshapes/Raspberry Pi 3b 2.step"
    (offset (xyz 0 0 16.49999975219486))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 0))
  )
)
