(module SOD-123 (layer F.Cu) (tedit 53E7B673)
  (tags SOD123)
  (attr smd)
  (fp_text reference D1 (at 2.125 -1.125) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value MBR0520L (at 0.3 0.6 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -1.1 -0.8) (end -1.1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.1 0.8) (end -1 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 0.8) (end -1 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1 -0.8) (end -0.9 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 -0.8) (end -0.9 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.9 0.8) (end -0.8 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 0.8) (end -0.8 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.8 -0.8) (end -0.7 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.7 -0.8) (end -0.7 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.7 0.8) (end -0.6 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.6 0.8) (end -0.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -0.6 -0.8) (end -1.3 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3 -0.8) (end -1.3 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.3 0.8) (end -1.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.2 0.8) (end -1.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.425 0.85) (end 1.425 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.425 0.85) (end 1.425 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.425 -0.85) (end -1.425 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.425 -0.85) (end -1.425 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.6375 0) (size 0.91 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.6375 0) (size 0.91 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ../lib/3D/sod123.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
