(module SOT-23-3_BEC (layer F.Cu) (tedit 591AA8EA)
  (tags "SOT-23 SOT-23-3 SOT23")
  (solder_mask_margin 0.01)
  (solder_paste_margin -0.04)
  (attr smd)
  (fp_text reference Q1 (at 1.25 -1.25 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value FDN327N (at 0 0.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.15 0.15) (thickness 0.02)))
  )
  (fp_line (start 1.45 -0.65) (end 1.45 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.65) (end -1.45 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.45 0.65) (end -1.45 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.45 -0.65) (end 1.45 -0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.3 0.5) (end -1.3 0.65) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad C smd roundrect (at 0 -1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad E smd roundrect (at 1 1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (pad B smd roundrect (at -1 1) (size 0.8 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)(roundrect_rratio 0.25))
  (model Transistor.3dshapes/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
