(module TO-252_D-Pak (layer F.Cu) (tedit 55634B44)
  (descr "D-Pak, TO252AA, Diode")
  (tags "D-Pak TO252AA Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_text value TO-252_D-Pak (at 0 2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
  )
  (fp_line (start -3.65 -5.95) (end 3.65 -5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 -5.95) (end 3.65 5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.65 5.95) (end -3.65 5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.65 5.95) (end -3.65 -5.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad S smd rect (at 2.18 4.3) (size 1.55 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 0 -2.335) (size 6.74 6.73) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad G smd rect (at -2.18 4.3) (size 1.55 2.78) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -1.95 -4.3) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 1.95 -4.3) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at -1.95 -0.4) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D smd rect (at 1.95 -0.4) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 3D/kicad/Diodes_SMD.3dshapes/D-Pak_TO252AA.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937007874015748 0.3937007874015748 0.3937007874015748))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
