(module Raspberry_Pi_3_mount_holes (layer F.Cu) (tedit 5BDDB54C)
  (fp_text reference REF** (at 24.13 13.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Raspberry_Pi_3_mount_holes (at 24.13 12.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 39.5 -25) (end 42.5 -25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start 39.5 25) (end 39.5 28) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start -39.5 25) (end -42.5 25) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_arc (start -39.5 -25) (end -39.5 -28) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -39.5 28) (end 39.5 28) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -39.5 -28) (end 39.5 -28) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start 42.5 -25) (end 42.5 25) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (fp_line (start -42.5 -25) (end -42.5 25) (layer F.Fab) (width 0.125))
  (pad 4 thru_hole circle (at 19 -24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 19 24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -39 24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -39 -24.5) (size 6 6) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "Module.3dshapes/Raspberry Pi 3b.step"
    (offset (xyz 0 0 2.299999965457466))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
