(footprint "TO-252_D-Pak" (version 20221018) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (descr "D-Pak, TO252AA, Diode")
  (tags "D-Pak TO252AA Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -6.5) (layer "F.SilkS")
      (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
    (tstamp a4c9b2ab-9a72-4650-afef-b941d0879ea3)
  )
  (fp_text value "TO-252_D-Pak" (at 0 2) (layer "F.Fab")
      (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.125)))
    (tstamp cdf6416d-d248-47b3-8aec-d1bde6d10d7e)
  )
  (fp_line (start -3.65 -5.95) (end 3.65 -5.95)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 9ac8ea89-16af-49ec-8c77-8d04200e3600))
  (fp_line (start -3.65 5.95) (end -3.65 -5.95)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp d35020a6-0b9e-4d0c-a77a-b409eefd6072))
  (fp_line (start 3.65 -5.95) (end 3.65 5.95)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 8591366e-0936-499e-982c-a8c82165a57e))
  (fp_line (start 3.65 5.95) (end -3.65 5.95)
    (stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp d15b6091-32af-4649-a438-d4d1a134719c))
  (pad "D" smd rect (at -1.95 -4.3) (size 2.8 2.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp bdb6bfe7-8512-4942-bca0-7bf4c8de083d))
  (pad "D" smd rect (at -1.95 -0.4) (size 2.8 2.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b5b8735a-20d5-4cc2-a6c6-f967f9182adb))
  (pad "D" smd rect (at 0 -2.335) (size 6.74 6.73) (layers "F.Cu" "F.Mask") (tstamp 770264cc-fd62-4558-bea5-0bccf2126fbf))
  (pad "D" smd rect (at 1.95 -4.3) (size 2.8 2.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp b3db8e4e-78c2-47d7-a119-16170f0cd386))
  (pad "D" smd rect (at 1.95 -0.4) (size 2.8 2.8) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 399d0eee-7014-4a5d-9462-76114e89cf25))
  (pad "G" smd rect (at -2.18 4.3) (size 1.55 2.78) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp affb4e5b-9a2c-4a5e-9716-5d04a4c853ec))
  (pad "S" smd rect (at 2.18 4.3) (size 1.55 2.78) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask") (tstamp 79a7797c-2ce9-4cb7-9076-785d1280d726))
  (model "Diodes_SMD.3dshapes/D-Pak_TO252AA.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.3937007874 0.3937007874 0.3937007874))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ":KICAD7_3DMODEL_DIR:Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/TO-252-2.wrl"
    (offset (xyz 0 1.25 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
