(module Bourns_SRN3015-xxxx (layer F.Cu) (tedit 5BDDB462)
  (tags "L INDUCTOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference L1 (at -2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value SRN3015-100M (at 0 -0.3 180) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.2 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.7 1.7) (end 1.7 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.7) (end -1.7 1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 1.7) (end -1.3 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.7 1.7) (end 1.3 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.3 -1.7) (end 1.7 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.7 -1.7) (end 1.7 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 -1.3) (end -1.7 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.7 -1.7) (end -1.3 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.1) (size 2.7 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.1) (size 2.7 1) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at 0 1.2) (size 2.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 2 smd oval (at 0 -1.2) (size 2.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Inductor_SMD.3dshapes/Inductor_SMD_3.0x3.0x1.5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 270 0 0))
  )
)
