(module BLDC_dys_BE0905 (layer F.Cu) (tedit 5B97B791)
  (attr virtual)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BLDC_dys_BE0905 (at 0 -5.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.05))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5 5) (drill 4.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -3.5) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.5 0 90) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 3.5 180) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.5 0 270) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD7_3DMODEL_DIR}/Electromechanical.3dshapes/BLDC_dys_BE0905.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 45))
  )
)
