(module ScrobbyRobotics_old:JP-6 (layer F.Cu) (tedit 53C64167)
  (tags "JUMPER CONNECTOR")
  (fp_text reference P1 (at -5.08 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_text value JP-6 (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6 0.6) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.778 1.778) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
