(module TO-247_TO-3P_Vertical_GDS (layer F.Cu) (tedit 59099C9C)
  (descr "TO-247, Vertical, RM 5.45mm, TO-3P")
  (tags "TO-247 Vertical RM 5.45mm TO-3P")
  (fp_text reference Q1 (at 0 -0.999) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIHG80N60E-GE3 (at 0 8.521) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.95 0.121) (end -7.95 5.151) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.95 5.151) (end 7.95 5.151) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.95 5.151) (end 7.95 0.121) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.95 0.121) (end -7.95 0.121) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.805 0.121) (end -1.805 5.151) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.805 0.121) (end 1.805 5.151) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -8.07 0) (end 8.07 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.07 5.271) (end 8.07 5.271) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.07 0) (end -8.07 5.271) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.07 0) (end 8.07 5.271) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.804 0) (end -1.804 5.271) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.805 0) (end 1.805 5.271) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -8.2 -0.139) (end -8.2 5.401) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.2 5.401) (end 8.2 5.401) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.2 5.401) (end 8.2 -0.139) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 8.2 -0.139) (end -8.2 -0.139) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 -0.999) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad G thru_hole rect (at -5.45 2.451) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D thru_hole oval (at 0 2.451) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S thru_hole oval (at 5.45 2.451) (size 2.5 4.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model Transistor.3dshapes/TO-247AC.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
